句尾加分号

声明变量 int char boolean float（High Low）在setup之前

LED接220欧电阻

Serial.read();

Serial.println();

analogRead();

digitalRead();

pinMode(LED\_BUILTIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED\_BUILTIN, HIGH);

if (str=='r')

{

digitalWrite(LD\_BUILTIN, HIGH);

delay(1000);

}

Serial.begin(9600);设置波特率

for (int a=0; a<=255;a++)

analogWrite(ledPin,a);

按键开关对角连 low按通high不按断

pinMode(KEY,INPUT\_PULLUP);上拉电阻或接保护电阻

boolean myarray1[7]={0,1,0,1,0,1,0};

time = millis()/1000;

boolean ha[2][2]={{1,1},{0,0}};

#define SEG\_2 2